Betonová strieška Dvojkomin

Betónová strieška 180

Betonová tvárnica

Betónová tvárnica s VŠ

Čistiaci kus 180

Čistiaci kus 200

Dvierka biele CZ

Dvojkomínová tvarovka 710x360x250

Dvojprieduchová tvárnica

Izolačná vata 2 cm

Izolačná vata 3 cm

Komínová tvárnica 360x360x250

Komínové dvierka biele HART 200

|  |
| --- |
| Šamotová vložka dl. 33 cm 180 |
| Šamotová vložka dl.33/200 |
| Šamotová vložka pr.160 mm HART |
| Šamotová vložka rovná 180 |
| Šamotová vložka rovná 200 |
| Tmel na šamot |
| Tramín červený 2013 |
| Tramín červený 2014 |
| Tvarovka na komínové dvierka pr.160 |
| Tvarovka na komínové dvierka 180 |
| Tvarovka na komínové dvierka 200 |
| Vata - minerálna vata 160 |
| Vata - minerálna vata 180 |
| Vata - minerálna vata 200 |
| Vata-izolácia sopúcha doplnok |
|  |
|  |
| Vetracia mriežka – doplnok |
|  |

Komínové dvierka biele HART 160

Komínové dvierka biele HART 180

Kondenzačná jimka 180/200

Kondenzačná miska 180

Kondenzačná miska 200

Krycí konus so strieškou 160

Krycí kónus so strieškou 180

Krycí kónus so strieškou 200

Krycia betónová doska dvojkomín 200/200

Krycia betónová doska dvojkomín 200/200

Krycia betónová doska 200/180

Nerezová strieška CZ

Nerezový konus CZ

Odbočka 45/180 BF

Odbočka 45/200

Odbočka 90/180 BF

Odbočka 90/200

Okrasné komínové tvárnice

Prieduchová tvárnica 460x360x250

Pripojenie sopúcha 160/90

Pripojenie sopúcha 180/45

Pripojenie sopúcha 180/90

Pripojenie sopúcha 200/45

Pripojenie sopúcha 200/90