|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEPLOTA | pH | OBSAH – O2 | OBSAH – CO2 | Vodivosť |
| H2O - JAZERO | 15,6 ⁰C | 6,58 | 2,26 % | 566 | 260 µS/cm |
| H2O – PRÍTOK | 13,8 ⁰C | 6,42 | 2,30 % | 649 | 297 µS/cm |
| voda z potoka | 9,4 ⁰C |  |  |  | 193,9 µS/cm |
| voda zo studne | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zistený obsah ortute  vo vzorke vody | zistený obsah ortute  vo vzorke vody µg/l | Najvyššia prípustná koncentrácia Hg  limit podľa \* |
| H2O - JAZERO | 0,224 mg/l | 224 | 0,07 µg/l |
| H2O – PRÍTOK | 0,054 mg/l | 54 | 0,07 µg/l |
| voda z potoka | 0,042 mg/l | 42 | 0,07 µg/l |
| voda zo studne | 0,6 mg/l | 600 | 0,07 µg/l |

\* Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd