**Zámer**: Zámerom projektu je zaviesť do výzbroje moderné vozidlá určené na prepravu PHM

**Cieľ:** Zefektívnenie prepravy PHM

**Špecifikácie výstupov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie výstupov | Položka špecifikácie | Preberacie kritériá | | |
| MJ | Počet MJ | Požiadavky na výstupy(vlastnosti) |
| Výstup 1 | Cisternový automobil | Nákladné vozidlo | 30 ks(kolesový 8x8) | vozidlo kompatibilné so štandardmi NATO |
| Priebežný výstup 1.1 |  | Servis | 10 rokov | zabezpečenie servisu a potrebných ND, min. 2x do roka |
| Výstup 2 | Nadstavba | cisterna | 30 ks | vhodná na prepravu PHM |
| Priebežný výstup 2.1 | Nadstavba | prepravná kapacita | 20M3 | možnosť výdaja bez príd. Zariadenia |
| Priebežný výstup 3 | Podvozok | motor | 30ks | spĺňa emisné normy EURO 6 |
| Priebežný výstup 3.1 |  | dojazd | 1000km |  |
| Priebežný výstup 3.2 |  | pneumatiky | 500ks | taktické, bezdušové, letná aj zimná sada pre každé vozidlo |
| Výstup 3 | Súprava náhr. dielov | súprava | 30ks | umožňujúca bežnú opravu v poli |
| Výstup 4 | Prevodovka | prevodovka | 30ks | automatická 14 stupňová |
| Priebežný výstup 4.1 | Prevodovka | servis | 10 rokov | zabezpečenie servisu a potrebných ND, min. 2x do roka |
| Výstup 5 | Vyškolenie personálu | inštruktor výcviku | 10 os. | certifikovaný inštruktor |